

**Wände:** Elektroleitungen

• Gerätedosen in Außenwänden entweder vollflächig in Putz

oder als luftdichte Dose ausgeführt – siehe Grafik

• Leerrohre und Kabelkanäle an den Enden luftdicht verschlossen

(z. B. durch geeignete Stopfen)

• Elektroleitungen luftdicht an das Rohr/den Kanal angeschlossen