



**Vorwandinstallationen und Installationsschächte**

**•** Dahinter befindliches Mauerwerk vollflächig verputzt

• Schächte und Durchbrüche zum Keller und Spitzboden luftdicht

verschlossen