

**Dachstuhl: luftdichte Schicht innen**

Fläche:

• Spannungsfreie Verlegung

• Keine Last von Dämmmaterial auf Klebeverbindung

• Verklebung der Dichtbahnen faltenfrei

• Überlappungsbereich der Folien am Wandanschluss:

Folien miteinander verklebt

• Luftdichtheitsbahnen überlappen

• Klebeband mittig auf Folienstoß aufgeklebt

Anbindung ans Mauerwerk:

• Spannungsfrei (ggf. Entlastungsschlaufe)

• Durchgängige Verklebung auf Putz oder eingeputzt

• Durchgängige Verklebung auch in den Eckbereichen