

**Rohrdurchführungen**

*HINWEIS: ausreichend Platz für Anbindung an die luftdichte Ebene vorsehen (mind. Handbreite)*

• Rohre einzeln durchgeführt

• Im Durchdringungsbereich glattwandiges Rohr verwendet

*HINWEIS: Manschetten erleichtern die Ausführung.*

• Rohre von Antennenmasten innenseitig verschlossen