

**Leitungsdurchführungen**

**•** Leitungen einzeln durchgeführt und abgedichtet

*HINWEIS: Manschetten erleichtern die Ausführung*

• Leerrohre an den Enden abgedichtet

• Elektroleitungen luftdicht an das Rohr/den Kanal angeschlossen