

**Dachstuhl: konstruktionsbedingte Durchdringungen**

**(z. B. Kehlbalken)**

**•** Umlaufend luftdicht angeschlossen

• Luftdichtheitsbahn spannungs- und lastfrei an Durchdringung angebunden

• Große Risse in Balken ausgefüllt