

**Innenwände im Dachgeschoss**

**•** Luftdichte Ebene ist über die Innenwand geführt

oder

• luftdichte Ebene ist auf der verputzten Wand angeschlossen (Voraussetzung: Mauerabschnitt über der luftdichten Ebene

inkl. der Mauerkrone verputzt, z. B. bei Hochlochziegeln)